Datasheet.pdf:  
str.1  
Dwa szybkie komparatory analogowe małej mocy z programowalnym wejściem i wyjściem rail-to-rail  
<https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic165784.html> - trochę opisane jest działanie wzmacniaczy operacyjnych rail to rail  
  
str.54  
Obraz zawierający stół

Opis wygenerowany automatycznie  
Aby utrzymać napięcie wyższe niż 4 V, wewnętrzne rezystory podciągające/ściągające muszą być wyłączone.  
str.55  
Obraz zawierający stół

Opis wygenerowany automatycznie  
str.56  
Obraz zawierający stół

Opis wygenerowany automatycznie

Str.80  
Obraz zawierający stół

Opis wygenerowany automatycznie